#ifndef *F\_CPU*

#define *F\_CPU* 16000000UL

#endif

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

int main(void)

{

DDRD=0xFF;

while (1)

{

PORTD=0b10011100;

*\_delay\_ms*(1000);

PORTD=0b11111110;

*\_delay\_ms*(1000);

PORTD=0b00011100;

*\_delay\_ms*(1000);

PORTD=0b00011100;

*\_delay\_ms*(1000);

PORTD=0b10011110;

*\_delay\_ms*(1000);

PORTD=0b10111110;

*\_delay\_ms*(1000);

PORTD=0b10011110;

*\_delay\_ms*(1000);

}

}